

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 29.06.2018 № 153

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **Об утверждении Правил организации производства**  **земляных работ на территории Великосельского сельского поселения** |

В целях улучшения качества ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях и сооружениях, руководствуясь с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации производства земляных работ на территории Великосельского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Великосельский вестник» и разместить на официальном сайте Великосельского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Великосельского сельского поселения Н.В. Харитонов

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

Великосельского сельского поселения

от 29.06.2018 № 153

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**1. Общие положения**

1.1. Правила организации производства земляных работ на территории Великосельского сельского поселения, именуемые в дальнейшем Правила, устанавливают единый порядок выдачи разрешений на производства всех видов земляных работ, за исключением перечисленных в пункте 1.2 настоящих Правил, а так же непосредственно саму организацию земляных работ на территории Великосельского сельского поселения.

1.2. Выдача разрешения на производство земляных работ не требуется:

в случае осуществления строительства, реконструкции инженерных подземных коммуникаций и сооружений на основании разрешения на строительство, выданного в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

при плановом частичном ремонте дорожного покрытия, который предусматривает замену бортового камня, ликвидацию просадок, поднятие люков;

при установке нестационарных объектов без фундамента и подземных помещений, которые можно свободно перемещать, например, торговых киосков, палаток, гаражей боксового типа;

при посадке деревьев и кустов, оформлении газонов, малых архитектурных конструкций и других элементов благоустройства поселения;

при уборке и восстановление профиля (очистке, расширение и углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с территорий частных домовладений.

1.3. Земляные работы, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, тротуаров (в том числе установка опор, столбов) и т.д. при открытом и закрытом способах производства работ должны производиться при наличии технической документации и разрешения на производство земляных работ, выданного Администрацией Великосельского сельского поселения (далее-Администрация).

1.4. Выполнение Правил обязательно для всех физических, юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих земляные работы на территории Великосельского сельского поселения (далее-Получатель ордера).

1.5. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), правил технической

2

эксплуатации, техники безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

**2. Порядок оформления разрешений на производство земляных работ**

2.1. Разрешение на производство земляных работ (приложение 1) выдается Администрацией после обследования ее представителем с выездом на место и фотосъемкой состояния инженерной инфраструктуры, элементов внешнего благоустройства и зеленых насаждений до начала производства работ.

2.2. Для получения разрешения на производство земляных работ необходимо:

2.2.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;

2.2.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям представить в Администрацию:

заявление (приложение № 2), с подробной характеристикой планирующихся работ, гарантией обеспечения техникой для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения;

справку об обеспеченности финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом и рабочей силой, щитами для ограждений, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими знаками, дорожными знаками, заверенную заказчиком и подрядчиком (справка заверяется подрядчиком в случае, если работы выполняются сторонней организацией, не являющейся получателем разрешения на производство земляных работ);

копию приказа по организации о назначении лица, ответственного за производство работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ;

проектную документацию (для ознакомления), согласованную в установленном порядке (на объекты, требующие проектирования);

схему ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, включающий полное восстановление разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства;

гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления асфальтового покрытия (при наличии), разрытой территории и объектов благоустройства;

согласовать производство земляных работ с Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области в случае производства работ на землях историко-культурного значения;

согласовать разрешение (ордер) со всеми предприятиями и организациями, владельцами инженерных сетей, других сооружений, земельных участков (в случае, если земляные работы захватывают территорию земельных участков собственников, пользователей, арендаторов земельных участков) в районе производства земляных работ;

2.2.3. Физическим лицам представить в Администрацию:

копию паспорта:

заявление (приложение №2) с подробной характеристикой планирующихся работ, гарантией обеспечения техникой для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения;

справку об обеспеченности финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом и рабочей силой, щитами для ограждений, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими знаками, дорожными знаками, заверенную заказчиком и подрядчиком;

копию договора с организацией производящей строительно-монтажные работы;

проектную документацию (для ознакомления), согласованную в установленном порядке (на объекты, требующие проектирования);

схему ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, включающий полное восстановление разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства;

гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления асфальтового покрытия (при наличии), разрытой территории и объектов благоустройства;

согласовать производство земляных работ с Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области в случае производства работ на землях историко-культурного значения;

согласовать разрешение (ордер) со всеми предприятиями и организациями, владельцами инженерных сетей, других сооружений, земельных участков (в случае, если земляные работы захватывают территорию земельных участков собственников, пользователей, арендаторов земельных участков) в районе производства земляных работ;

2.3. Вместе с заявкой на производство земляных работ Получатель ордера вправе предоставить ситуационный план – схему расположения на местности границ земельного участка в масштабе 1:500(с указанием расстояний от ближайших объектов привязки) для получения представления об окружающей застройке, транспортной инфраструктуре, инженерных коммуникациях, техногенных объектах и пр.

2.4. Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог, земельных участков на которых производились земляные работы ,тротуаров, проездов и элементов благоустройства осуществляется за счет средств организаций, производящих земляные работы. При разработке сметной или проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы, реконструкцию должны быть учтены затраты на восстановление разрытой территории и объектов благоустройства.

2.5. При производстве земляных работ на территориях большой протяженности разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается на отдельные участки длиной не более 550 метров.

Разрешением (ордером) устанавливаются сроки начала и окончания работ на каждом участке.

2.6. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ производится на безвозмездной основе.

2.7. Основанием для отказа в выдаче разрешительной документации на производство земляных работ является не предоставление в Администрацию одного и более документов, указанных в пунктах 2.2.2 или 2.2.3. настоящих правил.

Отказ в выдачи разрешения на производства земляных работ не является препятствием для повторного обращения в Администрацию.

2.8. Ответственность за самовольное производство земляных работ (без соответствующего разрешения) несет юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, допустившее нарушение.

**3. Порядок производства земляных работ.**

3.1. Организация и производство земляных работ осуществляются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. При производстве земляных работ Получатель ордера обязан:

3.2.1. Оградить место производства работ типовым ограждением, установить таблички с указанием наименования организации, производящей работы, номера телефона, фамилии и должности лица, ответственного за производство работ, габаритные указатели, световые предупреждающие знаки.

3.2.2. Обеспечить безопасность движения пешеходов и транспорта.

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям.

3.2.4. Установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток.

3.2.5. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки.

3.2.6. При изменении планового положения инженерных подземных коммуникаций и сооружений исполнительную съемку выполнить до восстановления благоустройства.

3.2.7. Согласовывать исполнительную съемку с организацией, осуществляющей геодезическую деятельность, до принятия работ комиссией, назначенной Администрацией.

3.3. Ответственность за обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов и надлежащего выполнения требований, установленных настоящими Правилами, несет ответственное за производство работ лицо в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Во время выполнения земляных работ ответственный за производство работ обязан находиться на месте производства работ и иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями настоящих Правил и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Для принятия мер по сохранности и предупреждению повреждений инженерных подземных коммуникаций и сооружений ответственный за производство работ обязан не менее , чем за двое суток до начала работ вызвать на место производства земляных работ представителей организаций (служб), имеющих на данном участке инженерные подземные коммуникации и сооружения и согласовавших проект производства работ, установить совместно с ними точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Руководители эксплуатирующих организаций (служб) обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту производства земляных работ и дать исчерпывающие указания по условиям обеспечения сохранности инженерных подземных коммуникаций и сооружений.

3.6. При производстве земляных работ на дорогах необходимо установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства земляных работ должно быть освещено.

3.7. Места установки ограждений определяются проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка.

3.8. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия.

3.9. При производстве земляных работ на улицах, площадях и других благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия:

выполнять работы частями – участками, определенными проектом производства работ;

выполнять работы на следующих участках только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории;

ширина траншеи должна быть минимальной по отношению к внешним габаритам сооружений;

траншеи и котлованы должны быть раскреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос;

засыпка траншей и котлованов производится слоями, толщиной не более 20 см, с тщательным уплотнением каждого слоя (в летнее время – песком с поливкой каждого слоя, в зимнее время – песком и талым грунтом с коэффициентом уплотнения не менее 1,0 по всей глубине).

3.10. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним.

3.11. В местах пересечения траншей (котлованов) с существующими инженерными подземными коммуникациями и сооружениями их засыпка производится только в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные инженерные подземные коммуникации и сооружения. Ответственный за производство работ обязан своевременно оповестить соответствующие организации о дате и времени засыпки траншей (котлованов).

3.12. При производстве земляных работ в непосредственной близости от существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и т.д.) запрещается использование экскаватора на расстояниях меньших, чем предусмотрено проектом производства работ. В таких случаях земляные работы выполняются только вручную.

3.13. При производстве земляных работ на мерзлых и твердых грунтах применение клин-молота (шар-молота) запрещается на расстояниях менее 5 метров от газопроводов, напорных трубопроводов, кабелей и менее 3 метров от других инженерных подземных коммуникаций, сооружений или объектов. Запрещается применение клин-молота (шар-молота) в районе жилой застройки.

3.14. Запрещается:

3.14.1. Производить работы без согласования с Администрацией либо с собственником подземных коммуникаций в случаях обнаружения инженерных подземных коммуникаций, сооружений, не указанных в проекте производства работ.

3.14.2. Загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны.

3.14.3. Производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающие территории.

3.14.4. Производить земляные работы без предварительных археологических исследований в местах залегания культурного слоя.

3.14.5. Перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также строения или сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без согласования с заинтересованной организацией и Администрации.

3.14.6. Уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни.

3.14.7. Перегонять по заасфальтированным улицам Великосельского сельского поселения транспорт (механизмы) на гусеничном ходу.

3.14.8. Засыпать проложенные для укладки кабеля, труб и т.п. траншеи, не имеющие выходов подземных коммуникаций, до проведения исполнительной съемки, в случае изменения планового положения инженерных подземных коммуникаций и сооружений.

3.14.9. Принимать в эксплуатацию инженерные подземные коммуникации и сооружения в случае отсутствия исполнительной схемы, согласованной с Администрацией.

3.15. По окончании производства земляных работ восстановление дорожных покрытий на магистралях, улицах, в скверах, парках, иных местах интенсивного движения транспорта и пешеходов выполняется немедленно, в остальных случаях – в течение суток.

3.16. При производстве земляных работ Получатель ордера обязан обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, тротуарной плитки, а также ступеней и плит перекрытия.

3.17. По окончании земляных работ смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и в проездах должны быть восстановлены на одном уровне с дорожным покрытием.

3.18. После завершения земляных работ Получатель ордера обязан восстановить газоны, зеленые насаждения, бортовой камень в полном объеме и

асфальтовое, плиточное покрытие – на всю ширину дороги, тротуара. При пересечении улицы траншеями асфальтовое плиточное покрытие на проезжей части восстанавливается картами шириной не менее ширины траншеи и еще 20 см. в обе стороны от траншеи, а на тротуаре – не менее трех метров при высоте дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного – на уровне асфальта.

3.19. Получатель ордера, несет ответственность за содержание траншей, котлованов, за просадки и провалы (параметры определяются в соответствии с ГОСТ Р-50597-93) до даты закрытия ордера на производство земляных работ. В случае обнаружения просадки асфальта, плиточного покрытия (грунта) в течение трех лет после закрытия ордера на производство земляных работ повторные работы по восстановлению территории выполняет Получатель ордера.

3.20. Переходы через дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием выполняются исключительно методом прокола.

3.21. Производство земляных работ считается законченным только после полного восстановления благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, дворовых и других территорий.

3.22. На следующий день после завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства заказчик совместно с подрядчиком сдает комиссии, создаваемой распоряжением Администрации, восстановленные дорожные покрытия, зеленые насаждения и другие элементы благоустройства. Контрольный лист к разрешению на производство земляных работ (приложение 3) с подписями членов комиссии, принимавших полное благоустройство, восстановленное после производства земляных работ, с отметкой Администрации о предоставлении исполнительной схемы реконструируемых, построенных инженерных сетей и объектов внешнего благоустройства, заказчик передает в Администрацию, после чего разрешение на производство земляных работ снимается с контроля.

Определение размера ущерба, нанесенного благоустройству Великосельского сельского поселения при производстве земляных работ, производится комиссией, создаваемой распоряжением Администрации. В состав комиссии включаются представители Администрации в пределах их компетенции и представитель Получателя ордера, производившего земляные работы. В случае неявки представителя Получателя ордера, производившего земляные работы, комиссия без его участия определяет размеры ущерба. Сумма ущерба, определенная комиссией, возмещается виновным лицом в бесспорном порядке добровольно. В случае уклонения виновного лица от оплаты суммы ущерба Администрация вправе обратиться в суд с иском о его возмещении.

3.23. В случаях грубого нарушения установленного настоящими Правилами порядка производства земляных работ (отсутствие ограждений, пешеходных мостиков через траншеи, антисанитарное содержание территории, уничтожение или повреждение зеленых насаждений без соответствующего разрешения, сброс воды в неустановленные места, засыпка траншей (котлованов) с нарушением требований, указанных в пункте 3.9 настоящих Правил, некачественное восстановление благоустройства и т.п.) лица, ответственные за производство земляных работ, привлекаются к установленной законом ответственности.

**4. Порядок оформления разрешений и производства земляных работ при ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения**

4.1. В случае аварии на подземных инженерных коммуникациях, сооружениях либо повреждения инженерных подземных коммуникаций, сооружений при производстве земляных работ производитель работ обязан немедленно приостановить работы, сообщить об аварии владельцу (эксплуатирующей организации) коммуникаций, сооружений, оградить место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять срочные меры по ликвидации аварии.

4.2. Ответственность за повреждение существующих инженерных подземных коммуникаций, сооружений несет Получатель ордера, выполняющие земляные работы, и персонально – лицо, ответственное за их производство.

4.3. В случае получения информации о повреждении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других коммуникаций, сооружений, владельцы (балансодержатели) данных коммуникаций, сооружений обязаны немедленно:

направить на место аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего служебное удостоверение или наряд на производство аварийных работ;

сообщить об аварии заинтересованным лицам.

4.4. В случае аварии на подземных инженерных коммуникациях, сооружениях либо повреждения инженерных подземных коммуникаций, сооружений, расположенных на внутриквартальных или дворовых территориях, их владельцы (балансодержатели) обязаны немедленно оповестить об этом, а также о дате и времени начала производства земляных работ Администрацию и все организации, имеющие инженерные подземные коммуникации, сооружения на участке производства земляных работ, и в течение суток оформить в Администрации разрешение на производство работ.

4.5. При авариях на инженерных подземных коммуникациях, сооружениях, ликвидация которых требует немедленного производства земляных работ, ответственный за производство работ обязан:

4.5.1.Немедленно оповестить о времени начала производства работ Администрацию и всех владельцев (балансодержателей), имеющих инженерные подземные коммуникации, сооружения на месте производства земляных работ, отдел ГИБДД МО МВД России «Старорусский» (в случае выполнения работ на автомобильных дорогах любой категории и объектах дорожной инфраструктуры).

4.5.2. В течение 24 часов оформить разрешение на производство земляных работ в порядке, установленном разделом 2 настоящих Правил. В случае если разрешение не оформлено в течение 24 часов, по вине заявителя, производство земляных работ считается самовольным.

**5. Обязанности организаций и лиц, осуществляющих контроль за производством земляных работ**

5.1.Администрация поселения обязана:

5.1.1. Установить контроль за обеспечением выполнения земляных работ в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, в том числе за обеспечением:

соблюдения сроков начала и окончания земляных работ, определенных разрешением на производство работ;

ограждения места производства работ;

освещения места производства работ в темное время суток;

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в месте проведения работ;

вывоза лишнего грунта, материалов и мусора, оставшихся после засыпки траншей (котлованов), в течение 24 часов;

производства работ по восстановлению дорожного покрытия и объектов озеленения, нарушенных при производстве земляных работ, в установленные сроки.

5.1.2. Осуществлять надзор за засыпкой траншей (котлованов) в соответствии с техническими условиями.

5.1.3. Рассмотреть принятую от заказчика или подрядчика документацию на оформление разрешительной документации на производство работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями настоящих Правил и в течение трех суток выдать разрешение на производство земляных работ (приложение 1), в случае производства аварийно-восстановительных работ – в течение 24 часов.

Приложение 1

к Правилам организации производства

земляных работ на территории

Великосельского сельского поселения

Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Администрация Великосельского сельского поселения

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ОРДЕР № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Представителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное наименование организации

Адрес

организации, телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разрешается производство работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

характер и объем работ

С нарушением дорожного

покрытия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указать тип дорожного покрытия

площадью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кв.м или дворовой территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кв.м

В соответствии с согласованной проектной документацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ проекта, дата, наименование проектной организации и проекта

Начало работ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. Окончание работ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

1. Старорусский филиал АО

«Новгородоблэлектро \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ул. Веденская, 2 тел. 5-16-02

2. Ф-л в Новгородской и Псковской обл. ПАО «Ростелеком»

МЦТЭТ линейно-технический участок г. Старая Русса

ул.Александровская,2 каб. 41 тел.5-70-06 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. АО «Газпром газораспределение»

Великий Новгород ф-л в г. Ст.Русса

ул. Санкт-Петербургская ,д.117а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 5-66-16

4. ООО «ТК Новгородская» Старорусский сетевой район»

ул. Введенская,5 т.5-15-34 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. МУП Старорусское «ЖКХ», ул. Дружбы, д. 12а,

тел. 5-65-26 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. ФГКУ 3 Отряд ФПС по Новгородской области

ул.Яковлева,18,тел.3-38-73 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обязуюсь соблюдать Правила организации производства земляных работ на территории Великосельского сельского поселения. Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, техникой, рабочей силой и проектной документацией. Все работы по восстановлению разрытой территории дорожного покрытия и объектов благоустройства обязуюсь выполнить в установленные в ордере сроки.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру я несу ответственность в администра-тивном или судебном порядке.

Ответственный за производство работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., подпись

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Служебные отметки.

Ордер № \_\_\_\_\_\_ действителен по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава Администрации.

подпись

МП

Приложение 2

к Правилам организации производства

земляных работ на территории

Великосельского сельского поселения

В Администрацию Великосельского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ

РАБОТ

1. Организация ,производитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Адрес организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Место проведения работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Вид и объем работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Вид вскрываемого покрытия, площадь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сроки выполнения работ

начало\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_окончание\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации (предприятия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.

Сведения об ответственности за производство работ.

(заполняется ответственным за производство работ)

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ по организации №\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность,образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Домашний адрес,телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственного за производство работ

Выдать разрешение на производство земляных работ

Администрация Великосельского сельского поселения

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Расписка-уведомление

Заявление и документы заявителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отечество)

Регистрационный номер заявления Принял\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего документы

Приложение 3

к Правилам организации производства

земляных работ на территории

Великосельского сельского поселения

Контрольный лист

к разрешению на производство земляных работ № \_\_\_

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность ответственного лица, номер телефона)

сдает полностью восстановленный участок территории после окончания производства земляных работ.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение о восстановлении участка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Подписи членов комиссии: